**Evaluation sur l'utilisation des fers électriques**

Mettre une croix dans la colonne vrai ou Faux en rapport à l'affirmation correspondante

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Vrai** | **Faux** |
| Pour réaliser une boucle sur champ, le fer à boucler doit bien remonter la racine |  |  |
| Travailler sur une chevelure légèrement humide pour réaliser des boucles |  |  |
| Il existe de nombreux diamètres de fers à boucler |  |  |
| Les fers à boucler comme à lisser sont munis d'un thermostat |  |  |
| Lors de l'utilisation des fers, il n'y a aucun risque de brûlure pour la cliente ou la coiffeuse avec le thermostat |  |  |
| La partie du fer à boucler qui entoure la tige (partie chauffante) se nomme la gouttière |  |  |
| Les fers à boucler comme à lisser sont équipés d'un passe-fil "roto-contact" |  |  |
| On doit utiliser le fer à boucler en martelant la mèche de cheveux travaillée |  |  |
| Les fers sont destinés à transformer la forme du cheveu de façon durable |  |  |
| La forme du cheveu est modifiée grâce à se propriétés thermo-plastiques |  |  |